<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<fgh,2014-07-03>

<SMVGOOSE>

Initfile=”xxxxx.ini”

<Bin1，APPID=”XXXX”,Item=”1” >

<Bin2，APPID=”XXXX”,Item=”5” >

<Bin3，APPID=”NONE”,Item=”1” >

<Bin4，APPID=”NONE”,Item=”1” >

</SMVGOOSE>

<SEQUENCER>

<ITEM Name="CL2203" Type="???">

<Nominate>

<Nom1 Value=“1” >

<Nom2 Value=“1” >

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

</ Nominate >

<SoftEnabled>

小刘定义

</ SoftEnabled >

<STATUS1>

<SMV>

<ChnV1 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV2 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV3 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV4 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV5 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV6 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV7 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnV8 Value=“57.735” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI1 Value=“1” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI2 Value=“25” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI3 Value=“3” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI4 Value=“4” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI5 Value=“5” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI6 Value=“6” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI7 Value=“7” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

<ChnI8 Value=“8” PHASE="0.0" FREQ="50.0" Type="AC" >

</SMV>

<GOOSE>

<APPID ID="0123">

<WHICH=“1” TYPE="BOOL",VALUE="0">

<WHICH=“5” TYPE="DBPOS",VALUE="01">

</APPID>

<APPID ID="0122">

<WHICH=“1” TYPE="BOOL",VALUE="0">

< WHICH=“5” TYPE="DBPOS",VALUE="01">

</APPID>

</GOOSE>

<CONTROL>

<CONDITION TYPE="0"，STEP=”3”, VALUE=”0.5”,JUMP=”X”>

<CONDITION TYPE="1"，STEP=”2”，VALUE=”1，2”>

</ CONTROL >

<REPORT>

</ REPORT >

</STATUS1>

<STATUS2>

</STATUS2>

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

<SoftEnabled >

< /SoftEnabledE>

<WAIT TRUE>

</WAIT>

</ITEM>

<ITEM>

</ITEM>

</SEQUENCER>